Tâches – Setup des machines virtuelles

* Windows Server Principal 1 ( Maison Mère )
  + DNS
  + DHCP
* Windows Server Replica ( Maison Mère )
  + Réplica Windows Server Principal 1
* Windows Server Principal 2 ( Filiale Télécom )
  + DNS
  + DHCP
* VM Supervision

Tâches – Supervision

* Choisir Supervision + Justifier
  + Superviser filiale Telecom uniquement
* Mettre en place un Poller Déporté
* Controller :
  + La charge CPU
  + La mémoire
  + L’espace disque
  + Traffic de la carte réseau
  + Les interruptions des services DNS
  + Les interruptions des services DHCP
* Monitorer les différents services de la filiale + avoir un historique

Tâches – Active Directory

* Setup AD
  + Créer et Organiser Groupes & Utilisateur
    - Maison mère : 5 groupes ( par services )
      * Métiers
      * Communication
      * Admin et financier
      * RH
      * Direction
    - Filiale : 5 groupes ( par services )
      * Service Technique
      * Service Commercial
      * Service Admin / Financier
      * Service RH
      * Direction
* **Maison Mère** | isec-group.local :
  + - Windows Server Principal
    - Windows Server Replica
  + Créer répertoire **commun** ( « G:/ » )
* **Filiale** **Télécom** |isec-telecom.local :
  + - Windows Server Principal
  + Créer répertoire **commun** ( « T:/ » )
* **Tâches communes aux serveurs :**
  + Créer les groupes + justifier (voir plus haut)
  + Créer répertoire **partagé** pour chaque service ( « S:/ » )
  + Dossier perso sur Contrôleur de domaine principal ( Redirection du dossier Documents de Windows )
  + Imprimantes communes
  + Fond d’écran par **Service**
  + MDP Reset 90j + 8 charactères mini + pas de complexité + Compte verrouillé après 3 échecs
  + Désactiver exécution auto des disques amovibles
  + 7Zip sur tous les PC déployé par l’AD
  + Relation d’approbation unidirectionnelle : User de la maison mère peuvent accéder aux ressources de la filiale Télécom, mais pas l’inverse.